закрыть X

### Опции скрытого текста

%field должно быть только числовым
%field необходимо
По меньшей мере, один параметр требуется

Следующие ошибки возникли при попытке отправки сообщения:

Скрыть по количеству сообщений
Требуется сообщений
Скрыть от гостей
Скрыть от всех групп, кроме выбранных
Группы
Глобальный модератор
Модератор раздела
Новичок
Начинаю писать
Постоялец
Знающий
Старожил
Модератор
ВИП
Ветеран
Неприкасаемый
Проходил мимо
Прохожий
Друзья
Новичок
Ветераны форума
Новичок
Скрыть по количеству Спасибо поставленных пользователю
Кол-во сказанных пользователю Спасибо
Скрыть пока не скажут Спасибо
« предыдущая тема следующая тема »
Страницы: « 1 ... 16 17 18 19 20 ... 44 » Вниз

# Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

- 436 Ответов
- 32672 Просмотров

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #170: Понедельник 04 Октября 2021, 05:59:45 »
У карт CTV байт в котором 7-й бит хранит вид конвенции приемопередачи
лежит в EEPROM по адресу $E020. Видимо мы глитчем сбиваем его чтение:
Код: [Выделить]

lda $E020 <- видимо глитчем попадаем сюда
sta $23
lda $E016 <- тут в EEPROM хранится ноль
cmp #$20 <- баг-кятчер активирован ?
bne loc_4064 <- в нашем случае нет
jmp $E016 <- прыг на баг-кятчер
loc_4064: lda #$3B <- первый байт ATR для прямой конвенции
brset 7, $23, loc_406B
lda #$3F <- первый байт ATR для инверсной конвенции
loc_406B: jsr sub_4FC6 ; jsr SEND

Ну и этот бит $23.7 всюду проверяется в процедуре SEND_4FC6. Она может выводить и в той конвенции и в этой.

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 04 Октября 2021, 06:11:19

Точки со сбоем конвенции это точки 16СВ 16СС
Практически сразу после этих точек управление уползает в процедуру SEND
для передачи 3F/3B и при этом в логе ВПЕРВЫЕ появляется F8 как первый байт ATR
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 20173D - 3F (18)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20173E - F8 (17)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20173E - F8 (17)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20173F - 3F (17)
надеюсь сообразишь что это такое.
Хинт: далее этот F8 перманентно вылазит до конца лога

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 04 Октября 2021, 06:41:00

А так в карте CTV в ROM операционка, которая запускает или нет
аппликацию в EEPROM. Причем адресов точек входа для аппликаций
предусмотрено две.
Код: [Выделить]

loc_4166: clrx
loc_4167: lda $E010,x
and #$F0
cmp #$E0
bne loc_4186
lda $E010,x
sta $29
lda $E011,x
sta $2A
lda #$CC <- опкод операции jmp $hilo
sta $28
jmp $28 <- на jmp на аппликацию прыг
;Код для ОЗУ-шной подпрограммы ожидания фронта старт-бита
subCode_4180: bset 7, $1 <- standby mode
stop <- спать до прерывания
clr $1
rts
loc_4186: incx
incx
cpx #4
bcs loc_4167
loc_418C: работать как операционка
E010 : FF FF E0 68 20 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
^^^^^ - первый адрес старта забит в OTP-зоне до FF-ов
^^^^^ - адрес старта аппликации (второй)

Отсюда следует что ... что код Еврокрипта тоже читается из EEPROM. Т.е. он сбиваем и тако и тако.

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 04 Октября 2021, 06:53:05

Далее в твоем логе только это место заставило головой шурупить
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A1E - 3F (17)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A1E - F8 (17)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A1F - F8 (17)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A1F - F8 (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A20 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A20 - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A21 - 3F (17)
Вместо трех байт ATR один B0
Но что это сказать однозначно не смогу. Но внутри SEND ползать изначально тухлое занятие. Кудыть тебе байты переданные криво ? Про них ведь даже не сказать что имелось ввиду.
AbortIfDxLo дает возможность задержку найти когда старт-бит посылки байта начинается чтобы сразу за ним внутри SEND не ковырять.
Сказали Спасибо: balton, Sergio, Shurik406
« Последнее редактирование: Понедельник 04 Октября 2021, 07:01:17 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #171: Понедельник 04 Октября 2021, 09:06:08 »
Еще минут 15 поскрипел мозгой и прошурупил что это.
Раз :
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A1F - F8 (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A20 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A20 - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 201A21 - 3F (17)
Два :
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2022D7 - 6C (16)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2022D8 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2022D8 - B0 (15)
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2022D9 - 6C (16)
Три :
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2025BF - F8 (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2025C0 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2025C0 - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2025C1 - 3F (17)
Четыре :
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2028A7 - F8 (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2028A8 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2028A8 - B0 (15)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2028A9 - F8 (17)
Пять :
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202B8F - 3F (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202B90 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202B90 - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202B91 - 3F (17)
Шесть :
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202E77 - 3F (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202E78 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 202E78 - B0 (16)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 202E79 - F8 (17)
Семь :
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 203FB5 - 3F (18)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 203FB6 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 203FB6 - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 203FB7 - 3F (17)
Восемь :
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20486D - 6C (16)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 20486E - B0 (16)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20486E - B0 (15)
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20486F - 6C (16)
Девять :
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 204B55 - F8 (18)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 204B56 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 204B56 - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 204B57 - 3F (18)
Десять :
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 204E3D - 3F (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 204E3E - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 204E3E - B0 (15)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 204E3F - 3F (17)
Одиннадцать :
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 205125 - 6C (16)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 205126 - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 205126 - B0 (15)
RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 205127 - F8 (18)
Двенадцать :
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20540D - 3F (17)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20540E - B0 (15)
RX Data : B0 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20540E - B0 (15)
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20540F - 6C (16)
Выпишем последовательность точек где этот эффект
1A20 22D8 25C0 28A8 2B90 2E78 3FB6 486D 4B56 4E3E 5126 540E
И расставляем расстояния между элементами этой последовательности
1A20 <-8B8-> 22D8 <-2E8-> 25C0 <-2E8-> 28A8 <-2E8-> 2B90 <-2E8-> 2E78 <-113E-> 3FB6 <-8B7-> 486D <-2E9-> 4B56 <-2E8-> 4E3E <-2E8-> 5126 <-2E8-> 540E
Итак
- Длинный промежуток 8B8 (причем 8B8 = 3*2E8)
- Четыре одинаковых промежутка 2E8
- Длинный промежуток 113E (тут не сходится 6*2E8 = 1170 , близко, но не то)
- Длинный промежуток 8B7 (причем 8B7 = 3*2E8 - 1)
- Четыре одинаковых промежутка 2E8 (точнее один из них флюктуировал на единичку в 2E9)
Ну и шито это ?
- Семь промужутков по 2E8 строго (по ходу два раза из семи глитч не сработал)
- Промежуток, которых немного меньше шести раз по 2E8, но криво и не точно
- Семь промужутков по 2E8 строго (по ходу два раза из семи глитч не сработал)
Вообще-то между 8 битами 7 промежутков.
А длительность ?
Один бит карты это 372 (десятичное) ее такта. Это стандарт ISO7816 !!!
372 (десятичное) = 174 (шестнадцатеричное)
Но карта в Таккеро-Микобе клочится ополовиненной частотой по сравнению с атмелкой
174 * 2 = 2E8
ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ !!!
Ты цикл выдачи бит внутри процедуры SEND глитчил во время выдачи первого байта ATR, потом пауза примерно длиной в 6 битов - это бит паритета, стоп-биты, всякий код и старт-бит, а потом то-же самое проглючил в цикле вывода бит второго байта ATR. Только нахрена ?
З.Ы. Разлядывай логи примерно в таком-вот аксепте.
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, lift-man, sga, repa63, Shurik406
« Последнее редактирование: Понедельник 04 Октября 2021, 09:20:20 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #172: Понедельник 04 Октября 2021, 16:45:09 »
Цитата(Ethereal от Воскресенье 03 Октября 2021, 22:04:33)

> Придумай такой вирус, который красноречиво даст о себе знать не используя процедуру SEND. Такой вирус очевиден.

Единственное что в голову приходит это запустить вирус в infinite loop, тогда увидем что карта просто останавливается и выходит таймаут. Но это конечно не значит что попал на вирус и тем более, это не красноречиво.
Еще можно как нибудь вывести управление вирусом в рутину ATR, например перепрыгнуть в $406B вместо $4FC6. Или поставить бит 7 в $23, прыгнуть в $4064 и если последовательно байты пойдут по прямому, то значит попал.
Типа 1E 23 CС 40 64 20 FE...
Но опять это как-то кривовато.
Цитата: Ethereal

> Точки со сбоем конвенции это точки 16СВ 16СС
> Практически сразу после этих точек управление уползает в процедуру SEND
> для передачи 3F/3B и при этом в логе ВПЕРВЫЕ появляется F8 как первый байт ATR
> RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 20173D - 3F (18)
> RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20173E - F8 (17)
> RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20173E - F8 (17)
> RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 20173F - 3F (17)
> надеюсь сообразишь что это такое.
> Хинт: далее этот F8 перманентно вылазит до конца лога

Впервые он вроде-бы появляется в точке 2013A0.
Код: [Выделить]

RX Data : F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2013A0 - F8 (17)
Еще вот... но тут начинается с FF
RX Data : FF F8 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 FF 8C 90 00 00 2013DA - FF (18)

Честно сказать, не знаю что это и что это означает. Если смотреть на 3F, то F8 = (3F << 3)... т.е. сдвинулся байт на 3 бита.
Цитата: Ethereal

> Выпишем последовательность точек где этот эффект
> 1A20 22D8 25C0 28A8 2B90 2E78 3FB6 486D 4B56 4E3E 5126 540E
> И расставляем расстояния между элементами этой последовательности
> 1A20 <-8B8-> 22D8 <-2E8-> 25C0 <-2E8-> 28A8 <-2E8-> 2B90 <-2E8-> 2E78 <-113E-> 3FB6 <-8B7-> 486D <-2E9-> 4B56 <-2E8-> 4E3E <-2E8-> 5126 <-2E8-> 540E

Вот это анализ!! Но да, выходит так что глитчится каждый байт ATR.
Только что такое B0? 0xB0 = d176, почти d174, но скорее случайное совпадение.
Цитата: Ethereal

> Ты цикл выдачи бит внутри процедуры SEND глитчил во время выдачи первого байта ATR, потом пауза примерно длиной в 6 битов - это бит паритета, стоп-биты, всякий код и старт-бит, а потом то-же самое проглючил в цикле вывода бит второго байта ATR. Только нахрена?

Здесь я не понял вопрос...
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #173: Понедельник 04 Октября 2021, 19:34:01 »
Цитата(Shurik406 от Понедельник 04 Октября 2021, 16:45:09)

> Честно сказать, не знаю что это и что это означает. Если смотреть на 3F, то F8 = (3F << 3)... т.е. сдвинулся байт на 3 бита.

Так и я не знал. Но сообразил. И ты сообрази. Почти ведь. Действительно F8 это 3F сдвинутый на три бита. Но вот почему он сдвинулся ?

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 04 Октября 2021, 19:36:39

Цитата(Shurik406 от Понедельник 04 Октября 2021, 16:45:09)

> Только что такое B0? 0xB0 = d176, почти d174

Только 174 у меня было шестнадцатеричное.
Цитата(Shurik406 от Понедельник 04 Октября 2021, 16:45:09)

> Но это конечно не значит что попал на вирус

Ну и нафиг такой вирус нужен ? Может попал, а может не попал. Гадание на ромашке.
Цитата(Shurik406 от Понедельник 04 Октября 2021, 16:45:09)

> Или поставить бит 7 в $23, прыгнуть в $4064

Так тут ты предполагаешь, что адрес $4064 откуда-то знаешь. И про бит $23.7 знаешь. А откуда ? Из кода ROM который тебе показали. А ты нарисуй вирус исходя из незнания кода ROM.
Сказали Спасибо: balton, lift-man
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #174: Понедельник 04 Октября 2021, 19:41:23 »
Цитата(Ethereal от Понедельник 04 Октября 2021, 19:34:01)

> Так и я не знал. Но сообразил. И ты сообрази. Почти ведь. Действительно F8 это 3F сдвинутый на три бита. Но вот почему он сдвинулся ?

Похоже что сбилася рутина SEND на 3 бита - там же побитно данные шлются - вот 3 бита 0x3F - b001 11111 не выслались/сбились и получилось только 0xF8 = b11111000 (шлется c MSB -> LSB).
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #175: Понедельник 04 Октября 2021, 19:45:46 »
Цитата(Shurik406 от Понедельник 04 Октября 2021, 19:41:23)

> не выслались/сбились

Как они могли не выслаться ? У карты нету воли чтобы взять, зашланговать и три бита не дослать.
А если сбились то в каком смысле сбились ? Они у тебя после по всему логу сбиваются перманентно. ПОЧЕМУ они сбились. Для кого сбились. Где источник превращения 3F в F8 ? Ведь все-же на поверхности и очевидно.
Сказали Спасибо: balton, Shurik406
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #176: Понедельник 04 Октября 2021, 20:00:33 »
Цитата(Ethereal от Понедельник 04 Октября 2021, 19:45:46)

> А если сбились то в каком смысле сбились ? ПОЧЕМУ сбились.

Нуу... глитчем :)
Если каждый бит шлется отдельно, в колесе, то какая-то инструкция не выполнилась - например bset бит...
Нет, мутно в голове. Никак не пойму... Еще подумаю. Мне это далеко не очевидно...

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 04 Октября 2021, 20:21:33

Цитата(Ethereal от Понедельник 04 Октября 2021, 19:34:01)

> А ты нарисуй вирус исходя из незнания кода ROM

Для этого хотелось бы выбить ОЗУ, но...
Можно конечно перепрыгнуть на начало System ROM на адрес $2000, но там, насколько я понимаю только ожидать опять тот-же ATR (если там находится старт программы).
- Спасибо
« Последнее редактирование: Понедельник 04 Октября 2021, 20:21:33 от Shurik406 »
Жалоба Записан

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #177: Вторник 05 Октября 2021, 00:02:48 »
Ещё одно предположение. Карта глитчит во время пересылки старт-бита и он не принимается глитчером. Следующий бит 1 это 5й бит у 3F, за что глитчер и берет как старт бит. А там уже остальное без перебоев как раз и выходит как F8.
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #178: Вторник 05 Октября 2021, 15:53:08 »
Ну наконец-то. Видишь для чего человеку голова дана. Чтобы мыслить. А ты мыслить уже начал, а своих мыслей еще побаиваешься. Это не предположение, это уже теория, потому-что все объясняет. Более того это уже факт. F8 возникает когда передача старт-бита началась раньше, а глитчер начал прием позже. В итоге он за старт-бит принимает бит данных и остаток бит байта 3F им принимается как байт F8
А вот я мысля своим чердаком накопал интересное. Дизассемблировал EEPROM у карты CTV чтобы посмотреть код Eurocryps-S2. Любопытно было почему такой странный запрос CAC4 что был тобой получен. А Еврокрипт-S2 был написан на коленке похоже. Понятно зачем им потом баг-кятчер потребовался в версии c ATR на конце 02.
Короче, я сразу у трех команд не вижу проверки P3 на допустимость.
А ну-ка Фениксом исполни на своей карте
CA 48 00 00 20
и
CA 48 00 00 30
Просто если мне не мерещится там можно перекрыть стек и потрошнуть эту карту вирем вообще без глитчера. Отечественное вирусостроение оно такое.
Сказали Спасибо: lift-man
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #179: Вторник 05 Октября 2021, 16:08:46 »
У меня сейчас на руках точно такая же карта CTV как и у вас, так что буду этой заниматся.
Код: [Выделить]

RX ATR : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
TX Data : CA 48 00 00 20 (и 30)
RX Data : 48
TX Data : 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00
RX Data :

Больше ничего нет. А если дать вот это..
Код: [Выделить]

RX ATR : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
TX Data : CA 48 00 00 0A
RX Data : 48
TX Data : 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00
RX Data : 90 00

Вроде авторизируется, но команды CA B0 там нет...
А вот тут другое...
Код: [Выделить]

RX ATR : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
TX Data : CA C4 00 00 FF
RX Data : C4 93 08 CD E6 B5 16 2E 14 2E 5F FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 00

Первые 8 байт CD E6 B5 16 2E 14 2E 5F не меняются.
- Спасибо
Жалоба Записан

Страницы: « 1 ... 16 17 18 19 20 ... 44 » Вверх
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:

### Кто онлайн

Просматривают тему:
Ethereal и 1 Гость

### Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

- Базовые
- Дополнительные

[дополнительные смайлы]
Ошибка во время нажатия Спасибо
Спасибо...

Загружается...