закрыть X

### Опции скрытого текста

%field должно быть только числовым
%field необходимо
По меньшей мере, один параметр требуется

Следующие ошибки возникли при попытке отправки сообщения:

Скрыть по количеству сообщений
Требуется сообщений
Скрыть от гостей
Скрыть от всех групп, кроме выбранных
Группы
Глобальный модератор
Модератор раздела
Новичок
Начинаю писать
Постоялец
Знающий
Старожил
Модератор
ВИП
Ветеран
Неприкасаемый
Проходил мимо
Прохожий
Друзья
Новичок
Ветераны форума
Новичок
Скрыть по количеству Спасибо поставленных пользователю
Кол-во сказанных пользователю Спасибо
Скрыть пока не скажут Спасибо
« предыдущая тема следующая тема »
Страницы: « 1 ... 13 14 15 16 17 ... 44 » Вниз

# Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

- 436 Ответов
- 32617 Просмотров

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #140: Пятница 24 Сентября 2021, 21:13:19 »
Карту попалить хочешь ?
Куда управление пойдет после исполнения
9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D A6 72 CD 4F C6
Выведет байт, вернется в вирус, а дальше куда пойдет ?
Дальше по ОЗУ шлепать, а оттуда куда ноги унесут, да и хрен с ним, жги, пали ?

Подумал(a) и добавил(a): Пятница 24 Сентября 2021, 21:19:04

Цитата(Shurik406 от Пятница 24 Сентября 2021, 19:33:08)

> RX Data : 24

И что больше ничего не вылазит ? Только 24 ?
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, lift-man, Shurik406
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #141: Пятница 24 Сентября 2021, 21:22:07 »
Упс... поставил 20 FE, что-бы дальше никуда...

Подумал(a) и добавил(a): Пятница 24 Сентября 2021, 21:25:17

Цитата(Ethereal от Пятница 24 Сентября 2021, 21:13:19)

> И что болше ничего не вылазит ? Только 24 ?

Бывают и другие ответы, типа таких
RX Data : 55 53
RX Data : 65 00
RX Data : 00
RX Data : 55 53
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
RX Data : 3F 00 30 00 01 00
- Спасибо
Сказали Спасибо: skad163
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #142: Пятница 24 Сентября 2021, 21:29:03 »
Ну дык блин. Эту заглушку можно не ставить только на бессмертных картах. Заглушка 20 FE или более экономный на байты вариант 8F (которая stop)

Подумал(a) и добавил(a): Пятница 24 Сентября 2021, 21:51:50

Цитата(Shurik406 от Пятница 24 Сентября 2021, 21:22:07)

> RX Data : 55 53
> RX Data : 65 00
> RX Data : 00
> RX Data : 55 53

Это что ответы целиком ? В ответе обязательно должно быть 24 ведь его карта посылает до глитча. Куда у тебя 24 делось ? Если из скрипта глитч убрать ничего остального не трогая какой ответ ?
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, lift-man, Shurik406
« Последнее редактирование: Пятница 24 Сентября 2021, 21:51:50 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #143: Суббота 25 Сентября 2021, 16:43:49 »
>З.Ы. А вот какой Фрэнкенштейн у моего товарища - карта CTV
>Или она совсем пустая болванка или ее кто-то загубил.
>3B 0A 00 00 00 00 00 0B FB 51 23 FF
Первый байт ATR у этой карты не 3F , а 3B
Это значит, что она в прямой конвенции приемопередачи работает. А ты с ней в инверсной.
Значит в WinExplorer переключи галку конвенции с Inverse на Direct и четность с Odd на Even
Эти конвенции отличаются
- передавать биты в прямом виде или в инверсном (рогами вверх или вниз)
- младшим битом вперед или старшим (проблема как выносить покойника)
- ну и в понятиях RS232 это выливается в смену четности паритета
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, lift-man, Shurik406
« Последнее редактирование: Суббота 25 Сентября 2021, 17:26:23 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #144: Суббота 25 Сентября 2021, 16:57:09 »
Аа... Блин. У меня карты на руках нет, а товарищ меньше в этом деле жужжит чем я...
Сказали Спасибо: Ethereal
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #145: Воскресенье 26 Сентября 2021, 04:57:09 »
Вызвони свою Микобу. Какой фазе клока-глитча Кпайро-Таккера (там-же счетверенный переключатель) микобский соответствует.
- Петька приборы - Сто - А что сто ? - А что приборы ?
Так и тут
- Микоба - А что Микоба ?
Сказали Спасибо: balton, skad163
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #146: Воскресенье 26 Сентября 2021, 09:10:29 »
Да, завтра посмотрю и попрубую разобраться в схеме.
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #147: Воскресенье 26 Сентября 2021, 21:58:19 »
Какая упрямая эта карта EC-S... даже ни одной строки ОЗУ никак не выплюнет.
Попробую через C0 EA (после CA 88), как говорил в личке, а то через ATR ни в какую.
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #148: Понедельник 27 Сентября 2021, 00:12:19 »
Цитата: Shurik406

> перестает сбрасывать карту где-то около 89/8A. А потом дальше в D0-E0 тоже вроде глючит.

В каком месте оно у тебя там чего-то глючит ?
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 06 01 3F
Здесь у тебя
6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
это то, что ретранслировала мною добавленная в прошивку глитчера команда 0F
А дальше штатный ответ глитчера как он должен быть
06 - глитчер завершил работу на 6-м байте глитчерной команды
01 - приняв при этом один байт
3F - вот этот, это первый байт ATR
Ни малейшего глюка.
Если пользуешься моей командой ретрансляции 0F то тогда ответ от глитчера будет
<ретрансляция><штатный ответ глитчера>
После команды 0F , кстати, не обязательно ставить 00 . 0F она глитчерную команду по тайм-ауту завершает и до 00 просто дело не дойдет.
RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 3F
А вот тут я фигею с вас дорогая редакция.
Первых два байта штатного ответа гличера куда делись ?
Микоба у тебя куда-то теряет эти байты. Не всегда передает.
Причем в данном случае они потерялись в середине работы RX в скрипте, так-что собака порылась в Микобе. Надо найти причину. Может ячейка в атмелке есть плавающая ? Которая читается то 0, то 1 ? И как раз приходится на тот фрагмент кода, который это передает.
Ты говорил, что она заливается не с первого раза. Ну так ты считал плохо залившуюся, сравнил, нашел БИТ который не прописался и читается то так то сяк ?
Если плавающую ячейку находишь - отмечаешь так : Бит X байта Y читается в 1 если прописать 1 и читается то 0, то 1 если прописать 0. В таком духе. Ну и сдвигаешь в исходнике прошивки подпрограммы так чтобы плавающая ячейка не использовалась попав в раздвижку между подпрограммами и в этой раздвижке даешь ей значение при котором она читается стабильно или осталась кодом, но получила в нем значение в котором читается стабильно или что-то подобное. В общем выкручиваешься.
Я с плавающим битом у одного экземпляра КР1878ВЕ1 столкнулся и вот так с ним воевал. У ПИК-ов тоже бывало.
Сказали Спасибо: balton, skad163, lift-man, repa63, Shurik406
« Последнее редактирование: Понедельник 27 Сентября 2021, 00:30:39 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #149: Понедельник 27 Сентября 2021, 11:42:59 »
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 00:12:19)

> В каком месте оно у тебя там чего-то глючит ?

Вот лог за последнюю ночь... filmnet.plus/...tch7.txt
Я кроме инверсивной ATR в точке 2016СС ничего интересного не вижу. Может вы что-то заметите?
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 00:12:19)

> RX Data : 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 3F
> А вот тут я фигею с вас дорогая редакция.
> Первых два байта штатного ответа гличера куда делись ?

Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 00:12:19)

> Ты говорил, что она заливается не с первого раза. Ну так ты считал плохо залившуюся, сравнил, нашел БИТ который не прописался и читается то так то сяк ?

Я понятия не имею. И, да, при прошивке глитчера не всегда заканчивается удачей на этапе проверки (verification). Думаю что залилось все нормально, а вот читает с...ээ... глитчами.
И еще. У меня два Микобу на руках и два разных компа. И оба ведут себя так-же капризно.
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 00:12:19)

> Ну и сдвигаешь в исходнике прошивки подпрограммы так чтобы плавающая ячейка не использовалась попав в раздвижку между подпрограммами и в этой раздвижке даешь ей значение при котором она читается стабильно или осталась кодом, но получила в нем значение в котором читается стабильно или что-то подобное.

Я честно сказать не понимаю что тут делать. Обычно плавающие ножки решаются резисторами к земле или к питанию прям в железе, но вы вроде-бы не о том.
Еще заметил что у вашей карты ATR заканчиватеся 90 02, а у меня 90 00. Не знаю какое это значение имеет (похож на SW1/2, но второй байт 6С = 12 исторических байтов, а значит часть ATR, а не SW1/2..)
Сейчас буду разглядывать схему Микобы...
- Спасибо
Жалоба Записан

Страницы: « 1 ... 13 14 15 16 17 ... 44 » Вверх
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:

### Кто онлайн

Просматривают тему:
Ethereal и 1 Гость

### Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

- Базовые
- Дополнительные

[дополнительные смайлы]
Ошибка во время нажатия Спасибо
Спасибо...

Загружается...