закрыть X

### Опции скрытого текста

%field должно быть только числовым
%field необходимо
По меньшей мере, один параметр требуется

Следующие ошибки возникли при попытке отправки сообщения:

Скрыть по количеству сообщений
Требуется сообщений
Скрыть от гостей
Скрыть от всех групп, кроме выбранных
Группы
Глобальный модератор
Модератор раздела
Новичок
Начинаю писать
Постоялец
Знающий
Старожил
Модератор
ВИП
Ветеран
Неприкасаемый
Проходил мимо
Прохожий
Друзья
Новичок
Ветераны форума
Новичок
Скрыть по количеству Спасибо поставленных пользователю
Кол-во сказанных пользователю Спасибо
Скрыть пока не скажут Спасибо
« предыдущая тема следующая тема »
Страницы: « 1 ... 14 15 16 17 18 ... 44 » Вниз

# Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

- 436 Ответов
- 32620 Просмотров

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #150: Понедельник 27 Сентября 2021, 17:40:09 »
Ну ты когда показываешь лог строчку с глитчерной командой показывай которой его снимал. И задержку у RX тоже. Телепатия утомляет.
З.Ы.
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2016CB - 3F (17)
RX Data : 23 C9 FF FF 5B FA F3 1A E5 FF FF 7F 7F CE F6 FF 00 2016CB - 23 (17)
RX Data : 23 C9 FF FF 5B FA F3 1A E5 FF FF 7F 7F CE F6 FF 00 2016CC - 23 (17)
RX Data : 23 C9 FF FF 5B FA F3 1A E5 FF FF 7F 7F CE F6 FF 00 2016CC - 23 (17)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 2016CD - 3F (18)
Вот эта точка один в один как на моей карте CTV. У меня тоже было 16CC и точка вправо-влево.
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, lift-man, Shurik406
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #151: Понедельник 27 Сентября 2021, 17:43:40 »
Вот - TX Data : 09 0E 03 01 20 xx xx 09 0F 00
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #152: Понедельник 27 Сентября 2021, 17:44:24 »
А какая задежка у RX ?
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2073D5 - 3F (17)
RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 2073D5 - 3F (18)
Здесь
3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00
это ретрансляция
дальше должна быть пауза пока гличерная команда 0F не отвалится по тайм-ауту, а затем только глитчер выдаст свой штатнай ответ. В данном случае
08 00
И его то твой скрипт ловит, то нет. Неужели не ясно, что Delay в RX на грани.
Сколько он у тебя ? Его надо сделать на чуток (а чуток это 50) больше.
Сказали Спасибо: balton, Sergio, lift-man
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #153: Понедельник 27 Сентября 2021, 17:48:38 »
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 17:44:24)

> А какая задежка у RX ?

200ms
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #154: Понедельник 27 Сентября 2021, 17:54:40 »
Цитата(Shurik406 от Понедельник 27 Сентября 2021, 17:48:38)

> 200ms

Вот это и есть причина "глюков" твоей Микобы. 200 достаточно чтобы принять ретрансляцию, но чтобы дождаться окончания тайм-аута и получить штатный ответ глитчера нет. Скрипт то его ловит, то нет. ТО ДОЖИДАЕТСЯ, ТО ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ РАНЬШЕ. Дожидается небось когда XP случайно притормаживает и этим делает задержку по факту больше. А ты всем рассказываешь про глюки Микобы.
Ставь 250, а еще лучше 400 и часть глюков исчезнет, а может и все.
Т.е. задержкой 200 ты САМ СОЗДАВАЛ ВИДИМОСТЬ ГЛЮКОВ
Сказали Спасибо: balton, skad163, lift-man, repa63, Shurik406
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #155: Понедельник 27 Сентября 2021, 17:56:47 »
Балин... хотелось бы как можно быстрее! Будем дальше...
- Спасибо
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #156: Понедельник 27 Сентября 2021, 18:01:40 »
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 17:40:09)

> З.Ы.
> RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 00 2016CB - 3F (17)
> RX Data : 23 C9 FF FF 5B FA F3 1A E5 FF FF 7F 7F CE F6 FF 00 2016CB - 23 (17)
> RX Data : 23 C9 FF FF 5B FA F3 1A E5 FF FF 7F 7F CE F6 FF 00 2016CC - 23 (17)
> RX Data : 23 C9 FF FF 5B FA F3 1A E5 FF FF 7F 7F CE F6 FF 00 2016CC - 23 (17)
> RX Data : 3F 6C 00 00 25 A0 30 A7 58 00 00 01 01 8C 90 00 08 00 2016CD - 3F (18)
> Вот эта точка один в один как на моей карте CTV. У меня тоже было 16CC и точка вправо-влево.

Это явно сбой в операнде инструкции.
Конвенция передачи сменилась с инверсной на прямую. Значит ветвление условного перехода пошло по другой ветке. Явный сбой подчитывания операнда для условного перехода.
Глитчи по питанию типично сбивают подгрузку операнда из EEPROM. При не том питании из ячейки EEPROM читается не то значение. Глитчи по клоку сбивают выборку кода на исполнение.
С просадочной частью глитча у тебя все пучком. Доказуха этому - лог выше. С клочащей не то. Нет сбоев выбоки. А для закидывания управления на вирь нужен именно сбой выборки.
Ну вот сколько раз нужно повторить - вызвони ты Микобу. Ту часть, что отвечает за клока-глитч. И сопоставь с Таккером. Какая в Микобе реализована фаза ? Какой из 4-х вариантов клока-глитч ?

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 27 Сентября 2021, 18:19:35

Цитата(Shurik406 от Понедельник 27 Сентября 2021, 11:42:59)

> Обычно плавающие ножки решаются резисторами к земле или к питанию прям в железе, но вы врод

Я про плавающие ячейки в EEPROM.
Когда зашиваешь, а верификация не проходит. Причем не в самом начале когда все не так, а в середине. Тогда зашиваешь HEX потом считываешь и сравниваешь. И бац - один бит не сходится. Тогда этот бит не шьется. А вот если верификация то проходит, то нет, этот бит плавает. Тогда находишь его и прошивку правишь так чтобы или этот бит не использовался или был в том состоянии 0/1 в котором не плавает.
Плавающие биты обычно в одном состоянии читаются стабильно (обычно в стертом), а во втором плавают, мерцают (это когда от деградации ячейки EEPROM заряд в подзатворный диэлектрик индуцируется при программировании ячейки, но через утечку в деградировавшем диэлдектрике слегка рассасывается).
Но раз одно и то-же на двух разных Микобах, то плавающая ячейка в атмелке исключается.
Дело было в задержке в скрипте. Неужели сам не мог сообразить, что если то читает ответ глитчера до конца, то хвост обрезает, то задержку в RX надо чуть побольше ? Подбирать ее надо чтобы
- была максимально короткой, тогда скрипт перебора ворочается быстрее
- но и достаточной чтобы данные от глитчера всегда принимались полностью.
Подбираешь 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... пока не наступит так.
Анализатор и думатель надо включать и по логу видеть ... а задержка-то маловата, надо поставить чуток побольше.

Подумал(a) и добавил(a): Понедельник 27 Сентября 2021, 18:33:45

Цитата(Shurik406 от Понедельник 27 Сентября 2021, 11:42:59)

> Еще заметил что у вашей карты ATR заканчиватеся 90 02, а у меня 90 00. Не знаю какое это значение имеет

Писалось
>Примечание : в таких картах встречаются минимум две разные
>версии баг-кятчеров.
Вот с первым вариантом ATR кончается на 90 00, со вторым 90 02. ROM у тех и других одинаков.
И в твоей карте по ходу тот-же ROM. Ну вот как иначе точка глитча меняющая конвенцию передачи могла совпасть один в один ? И собака роется только в том, что задерка RX в скрипте не подобрана и Микоба не вызвонена.
Сорри, если весьма эмоционально.
Сказали Спасибо: balton, Sergio, lift-man, repa63, Shurik406
« Последнее редактирование: Понедельник 27 Сентября 2021, 19:06:22 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #157: Понедельник 27 Сентября 2021, 22:19:33 »
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 17:54:40)

> Ставь 250, а еще лучше 400 и часть глюков исчезнет, а может и все.

Когда я сливал дамп из карт EC-M, 200мс хватало на то что-бы получит 160 байт. Поэтому я и не подумал что эта задержка слишком маловата. Попробую поставить 400мс и посмотрим куда унесет.
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 18:01:40)

> Ну вот сколько раз нужно повторить - вызвони ты Микобу. Ту часть, что отвечает за клока-глитч. И сопоставь с Таккером. Какая в Микобе реализована фаза ? Какой из 4-х вариантов клока-глитч ?

Проблема в том что там все очень маленькое, а глаза мои не такие какие были в юности. Вторая проблема - плата двух слойная и многие переходные отверстия находятся прямо под чипами у которых стерты надписи. Значит надо их или выпаивать или метром измерять что куда идет. Ну эту проблему решим.. только возьмет время.
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 18:01:40)

> Писалось
> >Примечание : в таких картах встречаются минимум две разные
> >версии баг-кятчеров.
> Вот с первым вариантом ATR кончается на 90 00, со вторым 90 02. ROM у тех и других одинаков.

Понятно. Не знал что последний байт это означает.
Цитата(Ethereal от Понедельник 27 Сентября 2021, 18:01:40)

> Но раз одно и то-же на двух разных Микобах, то плавающая ячейка в атмелке исключается.

Ну не обязательно. Они оба старые - минимум 20 лет. Так что замена (если задержка скрипта не поможет) на новую может быть и решит проблему. Если новые чипы вообще есть...
Я еще пару карт от друга жду. Одна CTV и еще две от TV2..
А сейчас я пока отвлекнусь от скриптов и пойду смотреть ящик.
- Спасибо
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, lift-man
Жалоба Записан

#### Ethereal

- ВИП
- Старожил
- 1.581
- 8.611 раз

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #158: Вторник 28 Сентября 2021, 07:15:42 »
Цитата(Shurik406 от Понедельник 27 Сентября 2021, 22:19:33)

> Не знал что последний байт это означает.

Этого и я не знаю. Просто что-же еще он может означать ?
90 00 все зашибись
90 01 неисправная я (у карт Виаксесс)
У всяких симок бывает
9004/W/ PIN not succesfully verified, 3 or more PIN tries left
9008/ /Key/file not found
9080/W/ Unblock Try Counter has reached zero
А тут карта Еврокрипт-S2 90 02 и ведет себя как живая. А вот бак-кятчер другой. Отсюда предположение.

Подумал(a) и добавил(a): Вторник 28 Сентября 2021, 07:51:58

Цитата(Shurik406 от Понедельник 27 Сентября 2021, 22:19:33)

> Значит надо их или выпаивать или метром измерять что куда идет.

Да не надо. Одним щупом на исходную ножку чипа для ответа на вопрос с чем она соединена, а вторым проводить по ножкам с обеих сторон SOIC-чипов пока не запищит. Выпаивать не надо и на дорожки смотреть не надо. Тебе нужна коммутация от ножки чипа к ножке чипа и больше ничего. И вот так возишь щупами по ножкам чипов и ищещь пищания.
Начинаешь танцевать с двух концов
- с квареца, который подключен к чипу а-ля К155ЛН1 6 инверторов в одном корпусе
- с ножки PORTD.3 атмелки
И находишь где путь сквозь логические элементы от одного и от другого к общему логическому элементу приходит. На этом элементе глитч врезается в клок. Там работы на 10 минут максимум. Дзынь, дзынь, ножку чипа на ножку чипа, глядя на схему Таккера и все. А ты грузишь про какие-то выпаивания.

Подумал(a) и добавил(a): Вторник 28 Сентября 2021, 08:04:33

Цитата(Shurik406 от Понедельник 27 Сентября 2021, 22:19:33)

> прямо под чипами у которых стерты надписи.

Да, мля очень сложный выбор ЛН1, ТМ2 или ЛА3, учитывая, что на вход инвертора ЛН1 кварец подпаян, а с выхода клок идет на ТМ2 на вход CLK - ножку 3 или 11. А остальное или много ног или ЛА3 (у которой ножки 3 и 11 это выхода куда не может подключаться выход инвертора). Ну пипец никак не разобраться.

Подумал(a) и добавил(a): Вторник 28 Сентября 2021, 08:20:28

Ах, да у MAX232 тоже 14 ног. Но она у тебя как раз не зашкурена.
Сказали Спасибо: balton, Sergio, skad163, sankr, lift-man, 08floda, Shurik406
« Последнее редактирование: Вторник 28 Сентября 2021, 18:56:02 от Ethereal »
Жалоба 178.19.253.189

#### Shurik406

- Начинаю писать
- 232
- 488 раз
- 58W |-----| 55E
  Много чего
  UK

##### Иформация о Eurocrypt (помните такое?)

« Ответ #159: Вторник 28 Сентября 2021, 12:43:29 »
Короче вот намутил схемку у Микобы. Если не ошибаюсь, то по Такеру он в режиме 2 = CLK phase D.
Что бы получилось CLK phase I&D, то надо провести дорожку от U3A/pin 2 -> U4A/pin 1 через инвертер.
mikobu.png
(129.48 КБ, 1271x1149)
kpyro-tuckerUL_sch.gif
(61.57 КБ, 1799x1139)
Сказали Спасибо: Sergio, Ethereal, skad163, lift-man
Жалоба Записан

Страницы: « 1 ... 14 15 16 17 18 ... 44 » Вверх
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:

### Кто онлайн

Просматривают тему:
Ethereal и 1 Гость

### Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

- Базовые
- Дополнительные

[дополнительные смайлы]
Ошибка во время нажатия Спасибо
Спасибо...

Загружается...